Resau Acces par pont

Associer une addresse ip static au seveur en ajoutant la ligne  
  
auto eth0  
iface eth0 inet static  
 address  
 netmask  
 gateaway

Redemarez avec /etc/init.d/networking restart

Configurer auss via l’interface graphique

Config DHCP  
  
<http://doc.ubuntu-fr.org/isc-dhcp-server>  
  
Config DNS

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/apprenez-le-fonctionnement-des-reseaux-tcp-ip/le-service-dns